Torneira de água quente
| Design |  | Problema |  | Sugestão |
|  |  | Controles muito distantes dos aparelhos: A torneira do recipiente de água quente (seta inferior) fica difícil de ver entre os dois recipientes de café. O botão para abrir a água quente fica bem acima dos mesmos (seta superior). Devido à distância entre a torneira e o botão, há a tendência de "testar" a água quente pressionando o botão, o que faz com que a água caia em cima do balcão. |  | Um controle precisa estar associado com o aparelho que controla e, portanto, localizado junto a este. |